**Комерційна пропозиція**

 Компанія «Маклаут офіс» пропонує Вам співпрацю по:

* Заправці та відновленню картриджів лазерних принтерів;
* Діагностиці обладнання;
* Технічному обслуговуванню техніки (чистка від пилу, змазка вентиляторів, заміна термопасти, термопрокладок та ін.);
* Ремонту:

комп’ютерів, ноутбуків, лазерних принтерів, сканерів, копірів, БФП, моніторів, аудиосистем, мережевого обладнання, систем безперебійного живлення, стабілізаторів, блоків живлення та іншої цифрової техніки;

* Програмній чистці комп’ютерів і ноутбуків, чистка від вірусів, відновлення працездатності операційної системи.

Техніку забираємо - відвозимо – *безкоштовно!*

 Наші переваги:

* Нами відкрито найбільший сервісний центр в Черкаській області;
* Заправка картриджів проводиться на спеціальному професійному обладнанні, що дозволяє картриджу відпрацювати на всі 100%;
* Всі роботи по заправці картриджів і ремонту техніки в сервісному центрі виконуються висококваліфікованими та досвідченими фахівцями;
* Ми гарантуємо високу якість заправки та відновлення при умові цілісності всіх деталей картриджа;
* Наша компанія - дуже гнучка, і ми завжди разом з нашими партнерами знаходимо компромісне рішення навіть у найскладніших ситуаціях;
* Швидке реагування та виконання вашого замовлення;
* Наявність власного автопарку дозволяє нам гарантувати Вам оперативність;
* Ми володіємо значним досвідом у справі і гарантуємо Вам якісне виконання Вашого замовлення.

Пропонуємо Вам діючий прайс- лист на розгляд:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель картриджа** | **Модель апарата** | **заправка картриджа** | **Заміна фотовала** | **Заміна магнітного вала** | **Заміна вала первиного заряда** | **Заміна леза очистки** | **Заміна дозуючого леза** |
| **Hewlett Packart** |
| **C3906/C4092А** | **HP LJ 5L/6L/3100/3150/ 1100/1100A/3200** | **65** | **110** | **70** | **70** | **50** | **50** |
| **Q2612A**  | **HP LJ1010/1012/ 1015/1018/1020/1022** | **65** | **110** | **70** | **70** | **50** | **50** |
| **C7115A** | **HP LJ 1200/1220/1000** | **65** | **110** | **70** | **70** | **50** | **50** |
| **Q5949A** | **HP LJ 1320/1160/3390/3392** | **65** | **110** | **70** | **70** | **50** | **50** |
| **Q6511A** | **HP LJ 2410/2420/2430** | **130** | **120** | **95** | **140** | **50** | **75** |
| **Q6511X** | **HP LJ 2410/2420/2430** | **180** | **120** | **95** | **140** | **50** | **75** |
| **СВ435A/СВ436A** | **HP LJ P1005/1006 P1505/M1522/M1120** | **65** | **110** | **70** | **70** | **50** | **50** |
| **CE285A** | **HP LJ P1102/P1102/M1132/M1212** | **65** | **110** | **70** | **70** | **50** | **50** |
| **CE278A** | **HP LJ P1566/1606/M1536F** | **65** | **110** | **70** | **70** | **50** | **50** |
| **Q7553A** | **HP LJ P2014/P2015/M2727** | **65** | **110** | **70** | **70** | **50** | **60** |
| **Q7553X** | **HP LJ P2014/P2015/M2727** | **130** | **110** | **70** | **70** | **50** | **60** |
| **CE 505A** | **HP LJ P2035/P2055** | **65** | **110** | **80** | **80** | **55** | **60** |
| **CE 505X** | **HP LJ P2035/P2055** | **130** | **110** | **80** | **80** | **55** | **60** |
| **Q7551A** | **HP LJ P/M3005/M3027/M3035** | **65** | **190** | **85** | **95** | **50** | **60** |
| **Q7551X** | **HP LJ P/M3005/M3027/M3035** | **130** | **190** | **85** | **95** | **50** | **60** |
| **CE255A** | **HP LJ P3015** | **110** | **120** | **85** | **120** | **55** | **80** |
| **CE255X** | **HP LJ P3015** | **180** | **120** | **85** | **120** | **55** | **80** |
| **CC364A** | **HP LJ P4014/ P4015/P4515** | **190** | **210** | **220** | **150** | **65** | **90** |
| **CC364X** | **HP LJ P4014/ P4015/P4515** | **390** | **210** | **220** | **150** | **65** | **90** |
| **CE390A** | **HP M4555 /600 M601 / M602 / M603** | **190** | **210** | **220** | **150** | **65** | **90** |
| **CE390X** | **HP M4555 /600 M601 / M602 / M603** | **390** | **210** | **220** | **150** | **65** | **90** |
| **Canon** |
| **E-16** | **FC-/128/2ХХ/3ХХ/8ХХ/** | **70** | **120** | **70** | **120** | **55** | **50** |
| **EP-22** | **LBP-800/810/1120** | **65** | **110** | **70** | **70** | **50** | **50** |
| **EP-25/EP-27** | **LBP-3200/MF 5630/5650/3110/3228/5770** | **65** | **110** | **70** | **70** | **50** | **50** |
| **Cartridge 712** | **LBP3010/LBP3250/LBP-3310** | **65** | **110** | **70** | **70** | **50** | **50** |
| **Cartridge 703** | **LBP-2900/3000/LBP-3300/3360** | **65** | **110** | **70** | **70** | **50** | **50** |
| **Cartridge 706** | **LB MF6550/ MF6530/ 6560PL/ 6580PL** | **65** | **110** | **70** | **70** | **50** | **50** |
| **Cartridge 725/728** | **LBP-6000/MF-4410/4430/4450/4550/4570/4580** | **65** | **110** | **70** | **70** | **50** | **50** |
| **Cartridge 719** | **LBP-6300dn/6650dn, MF5840dn/5880dn** | **65** | **110** | **70** | **70** | **50** | **50** |
| **Cartridge 719Н** | **LBP-6300dn/6650dn, MF5840dn/5880dn** | **130** | **110** | **70** | **70** | **50** | **50** |
| **Cartridge FX-10** | **MF-4018/4120/4140/4150/4270/4320/4350** | **65** | **110** | **70** | **70** | **50** | **50** |
| **Samsung** |
| **ML-1210/1520/1710** | **ML-1210/1250/1520P/1710/1750** | **65** | **110** | **95** | **130** | **75** | **60** |
| **ML-1610** | **ML-1610/1615/1611/1650** | **65** | **110** | **95** | **90** | **75** | **60** |
| **MLT-D108S** | **ML-1640-41-45/2240/224** | **65** | **110** | **95** | **90** | **75** | **60** |
| **MLT-D104S/SEE** | **ML-1660/1665**  | **65** | **110** | **95** | **90** | **110** | **85** |
| **MLT-D105S/L** | **ML-1910/1915**  | **65** | **110** | **95** | **100** | **110** | **145** |
| **ML-2010D3** | **ML-2010/2015/2510/2570** | **65** | **110** | **95** | **100** | **75** | **60** |
| **ML-2150D8** | **ML-2150/51/52** | **65** | **110** | **120** | **100** | **75** | **100** |
| **MLT-D209S/L** | **ML-2855**  | **65** | **110** | **95** | **100** | **75** | **100** |
| **ML-D3050B** | **ML-3050/ 3051N/ 3051ND**  | **65** | **120** | **95** | **100** | **75** | **125** |
| **MLT-D205S/L** | **ML-3310/3310D**  | **65** | **180** | **95** | **100** | **110** | **125** |
| **MLT-D104S/SEE** | **SCX-3200/05/07/05W**  | **65** | **110** | **95** | **100** | **75** | **60** |
| **MLT-D205L/S** | **SCX-4833FR/5637**  | **90** | **180** | **120** | **125** | **95** | **100** |
| **MLT-D101S** | **SCX-3400/3405/3405W**  | **65** | **110** | **95** | **100** | **95** | **60** |
| **SCX-4216D3** | **SCX-4016/4216F** | **65** | **110** | **95** | **90** | **75** | **60** |
| **SCX-4100D3/4200D3** | **SCX-4100/4200 /4220** | **65** | **110** | **95** | **90** | **75** | **60** |
| **MLT-109** | **SCX-4300**  | **65** | **110** | **95** | **90** | **75** | **60** |
| **Xerox** |
| **106R01159** | **Phaser 3117/3122/3124/3125** | **65** | **110** | **95** | **100** | **50** | **60** |
| **106R01379** | **Phaser 3100 MFP**  | **65** | **110** | **95** | **120** | **65** | **60** |
| **109R00639/725** | **Phaser 3110/3115/3120/3121/3130** | **65** | **110** | **95** | **100** | **65** | **60** |
| **108R00908/909** | **Phaser 3140**  | **65** | **110** | **95** | **120** | **50** | **60** |
| **109R00747** | **Phaser 3150** | **65** | **120** | **95** | **100** | **50** | **90** |
| **113R00735/730** | **Phaser 3200MFP**  | **65** | **120** | **95** | **120** | **50** | **100** |
| **106R01374** | **Phaser 3250**  | **65** | **120** | **95** | **120** | **50** | **100** |
| **113R00667** | **WC PE16** | **65** | **110** | **95** | **100** | **50** | **75** |
| **013R00607/606/621/625** | **WC PE114/WC PE120/WC PE220/WC 3119** | **65** | **110** | **95** | **100** | **50** | **50** |